ДОКЛАД

с анализ и оценка на шумовото натоварване в град Видин за 2023 г.

І. Анализ на данните от проведените измервания на шумовото натоварване през 2023г. с включена динамика за предходни години.

На територията на гр. Видин се извършва постоянен мониторинг на уличен транспортен шум на 15 пункта определени съгласно писмо на МЗ изх. № 99-00-76/22.02.2007 г. относно изготвяне на програми за мониторинг на шума в урбанизираните територии.

Честотата на отчитане на резултатите от мониторинга на шума е 3x20 минути на пункт, през есента (месец септември – ноември) и време на денонощието – от 07 до 19 часа. Наблюдаваните показатели са Lден дневно еквивалентно ниво на шум свързано с дискомфорта през дневния период от време.

Следи се структурата на автомобилния поток както следва: леки автомобили, мотоциклети, товарни коли и автобуси, наклон на уличното платно, вид на пътното покритие, етажност, застрояване, движение (едно/двупосочно), брой на пътните платна.

Разположение на пунктовете за мониторинг на шума на територията на град Видин и кратък анализ и оценка на шумовото натоварване.
6 пункта са за територии принадлежащи към пътни и железопътни трасета, от тях:

4 пункта (60%) са за територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик:

Пункт №1 – ул. „Цар Симеон Велики” – в близост до катедрален храм „Св. Димитър”. Основна пътна артерия за гр. Видин. Ширината на пътното платно е 7 м., асфалтирана с добро пътно покритие. Движението е еднопосочно, двуредово, а застрояването е двустранно, двуетажно.  Няма озеленяване.

Средно на час през пункта преминават 1007 бр. МПС. В структурата на потока преобладават леките автомобили – 95,3%. Измереното еквивалентно пиво на шума е           66 dB/А/ при пределно допустимо ниво на шум 60 dB/А/.

Пункт №2 – ул. „Цар Александър II” – в близост до хотелски комплекс „Ровно”. 

Поема част от товарния и пътническия транспорт от и за гр. Видин и южна промишлена зона. Ширината на пътното платно е 12 м. Пътното платно е асфалтирано в добро състояние. Движението е двупосочно, двуредово. Застрояването е двустранно 7-8 етажно. Улицата е озеленена с трева и дървета.
Средно на час през пункта преминават 1257 бр. МПС, като преобладават леките автомобили – 93,3%. Контролираният параметър на шум по измерителния метод е                           68 dB/А/ при гранични стойности на нивата на шум 60 dB/A/.
Пункт №3 – бул. „Панония” – в близост до ТВ „Бдин Ком“.
Най-дългата улица на гр. Видин, по която преминават почти всички транспортни превозни средства отиващи към югозападната промишлена зона на града и по-голямата част от товарния поток. Пътното платно е асфалтирано и с ширина – 16 м. Състоянието на пътното покритие е добро. Движението е двупосочно, в момента двуредово, защото две  от платната са  затворени за  ремонт. Повече от половината от дължината на улицата е с двустранна двуетажна застройка. Озеленяването е с трева и дървета.
Средно на час през пункта преминават 1 838 бр. МПС. В структурно отношение преобладават леките автомобили 84%, следвани от товарни коли и автобуси – 15,7%.  Параметърът на шум определен по измерителния метод е 68 dB/А/ при гранични стойности на нивата на шум 60,0 dB/A/.
Пункт №4 – кръстовището на ул. „Широка” – до магазин „Корона”. 
Ширината на пътното платно е 12 м. Асфалтирана с добро пътно покритие, изключително натоварена улица с МПС. Движението е двупосочно, двуредово. В по-голямата си част е двустранно застроена с многоетажни жилищни сгради. Озеленена е с трева. 
Средно на час през пункта преминават 1216 бр. МПС. В структурно отношение преобладават леките автомобили 92,3%. Контролираният параметър на шум по измерителния метод е 67,0 dB/А/ при гранични стойности на нивата на шум 60,0 dB/A/.
2 пункта (40%) са за територии подложени на въздействието на релсов железопътен транспорт.
Пункт №5 – ул. „Яворов” – жилищен блок отстоящ на 25 м. от ЖП линията.
Контролните нива на шум по измерителния метод е 55,0 dB/А/ при гранични стойности 65,0 dB/A/. През деня преминават от 3 до 4 влакови композиции.
Пункт №6 – ул. „Железничарска” – до магазин „Деница” на 25 м. от ЖП линията.
Контролните нива на шум по измерителния метод е 57 dB/А/ при гранични стойности 65,0 dB/A/. През деня преминават 3-4 влакови композиции.
9 пункта са за територии подлежащи на усилена шумозащита, от тях:
3 пункта (35%) са за жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим.

Пункт №9 – ул. „Цар Михаил III Шишман” – в близост до отклонението на ул. „Казармена”.
Ширината на пътното платно е 5 м. с добро пътно покритие. Движението на МПС е двупосочно, двуредово. Едностранно застроена улица с двуетажни сгради. Озеленяването е с дървета. 
Средно на час през пункта преминават 360 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 96,7%.  Измереното ниво на шум е 65,0 dB/А/ при гранични стойности 55,0 dB/А.
Пункт №10 – ул. „Цар Иван Асен II” – в близост до СБА.
Пътното платно е с добро асфалтово покритие с ширина – 12 м. Движението е двупосочно, двуредово. Двустранно застроена със 7-8 етажни сгради. Озеленяването е с трева и дървета.
Средно на час през пункта преминават 573 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 93%. Нивото на контролирания шум е 65,0 dB/А/ при гранични стойности 55,0 dB/А/.
Пункт №11 – ул. „Гео Милев“ – в близост до кръстовището с ул. „Христо Ботев” 
Оживена улица, свързваща централната градска част с бул. „Панония”. Пътното платно е с добро асфалтово покритие с ширина – 8 м. Движението е двупосочно, двуредово, а застрояването е двустранно, 7-8 етажно. Озеленяването е с дървета.
Средно на час през пункта преминават 697 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 92,7%. Регистрираното ниво на шума е 65,0 dB/А/ при гранични стойности 55,0 dB/A/.
3 пункта (35%) са за зони за научноизследователска и учебна дейност.

Пункт №7 – ул. „Екзарх Йосиф I” – до ОУ „Св. Климент Охридски”-гр. Видин. 
Ширината на пътното платно е 6 м. с добро асфалтово покритие. Движението е еднопосочно, двуредово. Застрояването е двустранно с двуетажни сгради. Озеленяването е с трева и дървета. 
Средно на час през пункта преминават 610 бр. МПС. В структурата на потока на МПС преобладават леките автомобили 93%. Параметърът на шум определен по измерителния метод е 65 dB/А/ еквивалентно ниво при гранични стойности на нивото шум 45 dB/A/.
Пункт №8 – ул. „Любен Каравелов” – до ОУ „Любен Каравелов”.
Ширината на пътното платно е 6 м., с добро асфалтово покритие. Движението е двупосочно, двуредово. Застрояването е двустранно с двуетажни сгради. Озеленяването е с трева и дървета. Сравнително тиха улица. 
През пункта преминават средно на час 395 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 98,3%. Измереното еквивалентно ниво на шум е 59 dB/А/ при гранични стойности 45,0 dB/А/.
Пункт №12 – ул. „Алеко Константинов” – до ДГ „Детелина”.
Широчината на пътното платно е 5 м. Състоянието на асфалтовото покритие е добро. Движението на МПС е двупосочно, двуредово. Застрояването е двустранно с двуетажни сгради. Озеленяването е с трева, храсти и дървета.
Средно на час през пункта преминават 106  бр. автомобили. Преобладават леките автомобили – 99,7%. Регистрираното ниво на шума е 55,0 dB/А/ при гранични стойности 45,0 dB/A/.
2 пункта (25%) са  в зони за лечебни заведения.
Пункт №13 – ул. „Цар Симеон Велики” – до МБАЛ „Света Петка”.
Улицата е облекчителна на бул. „Панония“, по която преминават вътреградски и транзитни моторни превозни средства за селата Ново село, Капитановци, Кутово, Гомотарци, Покрайна и Кошава, за промишлените зони на града и фериботен комплекс. Уличното платно е широко 9 м., добре асфалтирано. Движението е двупосочно, двуредово. В по-голямата си част е двустранно застроена с пететажни жилищни сгради. Озеленяването е с трева и дървета.
Средно на час през пункта преминават 748 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 95%. Контролираният параметър на шум по измерителния метод е 66,0 dB/А/ при гранични стойности на нивата на шум 45,0 dB/A/.
Пункт №14 – ул. „Хан Аспарух” – до ДКЦ №1-Видин ЕООД.
Ширината на пътното платно е 8 м. с добро асфалтово покритие. Движението е двупосочно, двуредово. Застрояването е двустранно, четириетажно. Озеленяването е с трева, храсти и дървета. Улицата е оживена. 
Средно на час през пункта преминават 613 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 94,7%. Еквивалентното ниво на шума е 65,0 dB/А/ при гранични стойности 45,0 dB/A/.
1 пункт (5%) е в тихи зони, извън урбанизираните територии.

Пункт №15 – ул. „Баба Вида” – градски парк до крепостта „Баба Вида”.

Ширината на пътното платно е 5 м. с добро асфалтово покритие. Движението е двупосочно, двуредово. Застрояването е едностранно с едноетажни сгради. Озеленяването е с трева, храсти и дървета. Сравнително тиха улица.

Средно на час преминават около 166 бр. МПС. Преобладават леките автомобили – 98,7%. Регистрираното шумово ниво е 45,0 dB/А/ при гранични стойности 40,0 dB/A/.
Мониторингът на шума в гр. Видин показва превишаване на допустимите нива в 13 контролни пункта.

Преобладаващите шумови нива са в диапазона 63-67 dB/A/.
Процентното разпределение на регистрираните шумови нива е следното:

под 58 dB/А/ - 26,7%;

58-62 dB/A/ - 6,7%;
63-67 dB/А/ - 53,3%;
68-72 dB/A/ - 13,3%;
73-77 dB/А/ - 0%;
78-82 dB/А/ - 0%;
над 83 dB/А/ - 0%;
Таблица 1.
	Пункт (вид, адрес)
	Измерена /изчислена стойност
	Норма


	над/в
норма

	
	Еквивалентно ниво на шум dB(A)
	Гранична стойност
dB(A)
	

	І. Пунктовете върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.
	
	
	

	1. Пунктове върху територии,  подложени на  въздействието на интензивен автомобилен трафик
	
	
	

	- ул. „Цар Симеон Велики”- в близост до катедрален храм „Св. Димитър”


	66,0
	60,0
	Над норма

	- ул.”Цар Александър II” – в близост до хотелски комплекс „Ровно”


	68,0
	60,0
	Над норма

	- бул. „Панония” – в близост до ТВ „Бдин Ком“
	68,0
	60,0
	Над норма

	- кръстовище на ул. „Широка”- до магазин „Корона”
	67,0
	60,0
	Над норма

	2. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт
	
	
	

	- ул. „Яворов”-жилищен блок отстоящ на 25 м. от ЖП линията


	55,0
	65,0
	В норма

	 - ул. „Железничерска” – до магазин „Деница” на 25 м. от ЖП линията.


	57,0
	65,0
	В норма

	3. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум .
	
	
	

	 - 
	
	
	

	ІІ. Пунктовете върху територии с промишлени източници на шум  
 -производствено-складови територии и зони.
	
	
	

	-
	
	
	

	ІІІ Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита
	
	
	

	1.Жилищни зони и територии 
	
	
	

	- ул. ”Цар Михаил III Шишман” – в близост до отклонението на ул. „Казармена”
	65,0
	55,0
	Над норма

	- ул. „Цар Иван Асен II” – в близост до СБА
	65,0
	55,0
	Над норма

	- ул. „Гео Милев” – в близост до кръстовището с ул. „Христо Ботев”
	65,0
	55,0
	Над норма

	2. Зони за обществен и индивидуален отдих
	
	
	

	-
	
	
	

	3. Зони за лечебни заведения и санаториуми
	
	
	

	- ул. „Цар Симеон Велики” – до МБАЛ „Света Петка”
	66,0
	45,0
	Над норма

	- ул. „Хан Аспарух” – до ДКЦ №1-Видин ЕООД
	65,0
	45,0
	Над норма

	4. Зони за научно-изследователска дейност
	
	
	

	- ул. „Екзарх Йосиф I” – до ОУ „Св.Климент Охридски”
	65,0
	45,0
	Над норма

	- ул. „Любен Каравелов” – до СУ „Любен Каравелов”
	59,0
	45,0
	Над норма

	- ул. „Алеко Константинов” – до ДГ №3 „Детелина”
	55,0
	45,0
	Над норма

	5.Тихи зони, извън урбанизираните територии
	
	
	

	- ул. „Баба Вида” – градски парк до крепостта „Баба Вида”
	45,0
	40,0
	Над норма


Акустичната обстановка за град Видин е неблагоприятна и се сформира от непрекъснато нарастващия трафик на моторни превозни средства, неудачни градоустройствени решения, недобрата шумозащита и други.
Таблица 2. 
Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през докладваната година.
	№
	Град 


	Общ брой

пунктове
	Разпределение на шумовите нива по диапазони

(в брой пунктове)

	
	
	
	под 58

dB(A)
	58-62
dB(A)
	63-67
dB(A)
	68-72
dB(A)
	73-77
dB(A)
	78-82
dB(A)
	над
82
dB(A)
	над
ГС*

	1.
	Видин
	15
	4
	1
	8
	2
	0
	0
	0
	13


Таблица 3.

Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в урбанизираните територии за периода 2008-2023 година, в брой пунктове.
	Година
	Общ брой пунктове
	Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой пунктове

	
	
	под 58 dB(A)
	58-62 dB(A)
	63-67 dB(A)
	68-72 dB(A)
	73-77 dB(A)
	78-82 dB(A)
	над 82 dB(A)

	2008
	15
	5
	1
	7
	2
	0
	0
	0

	2009
	15
	5
	1
	7
	2
	0
	0
	0

	2010
	15
	3
	3
	5
	2
	0
	0
	0

	2011
	15
	5
	1
	8
	1
	0
	0
	0

	2012 ••
	15
	5
	2
	7
	1
	0
	0
	0

	2013
	15
	5
	2
	8
	0
	0
	0
	0

	2014
	15
	4
	5
	4
	0
	0
	0
	0

	2015
	15
	5
	3
	7
	0
	0
	0
	0

	2016
	15
	5
	2
	8
	0
	0
	0
	0

	2017
	15
	5
	2
	8
	0
	0
	0
	0

	2018
	15
	5
	2
	7
	1
	0
	0
	0

	2019
	15
	5
	1
	7
	2
	0
	0
	0

	2020

	15
	5
	0
	9
	1
	0
	0
	0

	2021
	15
	4
	1
	8
	2
	0
	0
	0

	2022
	15
	4
	1
	8
	2
	0
	0
	0


	2023
	15
	4
	1
	8
	2
	0
	0
	0


Таблица 4. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2008 - 2023 година, в %
	Година
	Общ брой пунктове
	Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в%

	
	
	под 58 dB(A)
	* 58-62 dB(A)
	63-67 dB(A)
	68-72 dB(A)
	73-77 dB(A)
	78-82 dB(A)
	над 82 dB(A)

	2008
	100%
	33.3%
	6.7%
	46.7%
	13.3%
	0%
	0%
	0%

	2009
	100%
	33.3%
	6.7%
	46,7%
	13,3%
	0%
	0%
	0%

	2010
	100%
	23,1%
	23,1%
	38,4%
	15,4%
	0%
	0%
	0%

	2011
	100%
	33,3%
	6,7%
	53,3%
	6,7%
	0%
	0%
	0%

	2012
	100%
	33,3%
	13,3%
	46,7%
	6,7%
	0%
	0%
	0%

	2013
	100%
	33,3%
	13,3%
	53,3%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2014
	100%
	30,8%
	38,5%
	30,8%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2015
	100%
	33,3%
	20%
	46,7%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2016
	100%
	33,3%
	13,3%
	53,3%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2017
	100%
	33,3%
	13,3%
	53,3%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2018
	100%
	33,3%
	13,3%
	46,7%
	6,7%
	0%
	0%
	0%

	2019
	100%
	33,3%
	6,7%
	46,7%
	13,3%
	0%
	0%
	0%

	2020
	100%
	33,3%
	0%
	60%
	6,7%
	0%
	0%
	0%

	2021
	100%
	26,7%
	6,7%
	53,3%
	13,3%
	0%
	0%
	0%

	2022
	100%
	26,7%
	6,7%
	53,3%
	13,3%
	0%
	0%
	0%

	2023
	100%
	26,7%
	6,7%
	53,3%
	13,3%
	0%
	0%
	0%


Данни за броя на преминалите МПС за час, измерените еквивалентни нива на шум и граничните стойности за пет предходни години.

	Пункт
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	
	брой

преминали

МПС за час
	ниво

шум dB/A/
	норма dB/A/
	брой

преминали

МПС за час
	ниво

шум dB/A/
	норма dB/A/
	брой

преминали

МПС за час
	ниво

шум dB/A/
	норма dB/A/
	брой

преминали

МПС за час
	ниво

шум dB/A/
	норма dB/A/
	брой

преминали

МПС за час
	ниво

шум dB/A/
	норма dB/A/

	1
	887
	67,0
	60,0
	951
	67
	60,0
	958
	66
	60
	959
	66
	60
	1007
	66
	60

	2
	670
	66,0
	60,0
	726
	66
	60,0
	743
	67
	60
	805
	66
	60
	1257
	68
	60

	3
	1564
	68,0
	60,0
	1713
	67
	60,0
	1636
	68
	60
	1695
	68
	60
	1838
	68
	60

	4
	942
	67,0
	60,0
	995
	68
	60,0
	1055
	68
	60
	1146
	68
	60
	1216
	67
	60

	5
	-
	56,0
	65,0
	-
	54
	65,0
	-
	55
	65
	-
	54
	65
	-
	55
	65

	6
	-
	53,0
	65,0
	-
	55
	65,0
	-
	56
	65
	-
	55
	65
	-
	57
	65

	7
	332
	68,0
	45,0
	355
	63
	60,0
	356
	64
	45
	404
	65
	45
	610
	65
	45

	8
	212
	56,0
	45,0
	311
	57
	45,0
	321
	58
	45
	367
	58
	45
	395
	59
	45

	9
	281
	64,0
	55,0
	263
	65
	55,0
	275
	64
	55
	294
	64
	55
	360
	65
	55

	10
	467
	64,0
	55,0
	491
	64
	55,0
	504
	65
	55
	524
	65
	55
	573
	65
	55

	11
	512
	65,0
	55,0
	577
	64
	55,0
	624
	65
	55
	634
	65
	55
	697
	65
	55

	12
	111
	54,0
	45,0
	97
	54
	45,0
	98
	54
	45
	107
	55
	45
	106
	55
	45

	13
	499
	64,0
	45,0
	536
	65
	45,0
	586
	65
	45
	615
	65
	45
	748
	66
	45

	14
	496
	63,0
	45,0
	470
	63
	45,0
	481
	64
	45
	504
	65
	45
	613
	65
	45

	15
	63
	42,0
	40,0
	72
	43
	40,0
	78
	44
	40
	78
	44
	40
	166
	45
	40


От таблицата е видно, че стойностите на измерените шумови нива в някои от пунктовете са увеличени, дори се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на стойностите.
ІІ. Препоръки за намаляване нивото на уличен шум в гр. Видин.

Залесяване на големи пътни артерии с декоративни дръвчета и с нискостеблени храсти, които да имат екраниращ ефект, съобразно градоустройствения план на града и мнението на специалист озеленител – бул. Панония”, ул. „Цар Александър II”, ул. „Цар Иван Асен II”, ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Екзарх Йосиф I“ и други.

Подобряване качеството на уличните настилки – при ремонтни дейности на пътното платно да се подбират настилки с гладка повърхност.

Намаляване на шума излъчван от моторните превозни средства чрез редовен технически контрол на тяхната изправност.

ІІІ. Информация от община Видин за реализираните мерки през 2023 г. за подобряване на акустичното състояние.
Извършена е рехабилитация на 3 000 кв.м улична настилка. В тези квадратури не е включена рехабилитацията на части от ул. „Пазарска“ и бул. „Панония“, която все още не е приключила и ще се финализира до края на 2023г. 
За облагородяване на общински озеленени площи са засадени 80 бр. дървета и 2568 бр. храсти.
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